用户需求书

**一、采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
|
|  | **大 厅** | | |  |  |  |  |
| 1 | 出入口前门钢化玻璃门及隔断采购安装 | 1、原地面清理，做墙面处理，安装地弹簧玻璃推门，12mm钢化玻璃，拉丝不锈钢包边 2、尺寸:800cm\*500cm\*15cm | 平方米 | 40 | 1520 | 60800 | 详见图纸 |
| 2 | 出入口后门钢化玻璃门及隔断采购安装 | 1、原地面清理，做墙面处理，安装地弹簧玻璃推门，12mm钢化玻璃，拉丝不锈钢包边 2、尺寸750cm\*410cm\*15cm | 平方米 | 31 | 1520 | 47120 | 详见图纸 |
| 3 | 汉白玉雕塑采购安装 | 1、尺寸：230cm\*160cm\*100cm。 2、制作工艺：汉白玉雕刻 | 项 | 1 | 89000 | 89000 | 详见图纸 |
| 4 | 浮雕屏风背景墙装饰采购安装 | 1、18mm实木山水背景，厚度20cm。2块3cm樟子松实木匾额雕刻喷漆鎏金。 2、尺寸：415cm\*360cm | 米 | 3.6 | 4500 | 16200 | 详见图纸 |
| 5 | 内嵌式LED显示屏采购安装 | 1、显示屏尺寸：298cm\*202cm p2.5全彩室内显示屏（160000点/m2）320\*160mm，LED屏专用铝制边框，18张接收卡，1张发送卡 2、墙面尺寸：415cm\*360cm\*20cm，10号工字钢主框架，5\*5镀锌角钢加固。外饰24丝吉祥铝塑板 | 平方米 | 6.01 | 9700 | 58297 | 详见图纸（不含电脑） |
| 6 | 不锈钢三排座座椅（带坐垫） | 1、1.8mm不锈钢三排座座椅 2、尺寸：175cm\*65cm\*78cm高 | 套 | 16 | 980 | 15680 | 详见图纸 |
| 7 | 19寸触摸查询一体机采购 | 1、19寸液晶触摸查询一体机专用屏，1024\*768支持多模式显示方式冷轧钢柜体，外表面进口8层烤漆，工控主板，因特尔I5处理器，4GBDDR3内存，SSD120G固体硬盘。整理线路，安装电子触摸屏. 2、尺寸：145cm\*52cm\*35cm | 套 | 2 | 5200 | 10400 |  |
| 8 | 资料取阅架采购 | 1、1.2mm汽车烤漆木纹镀锌板造型， 2、尺寸：140cm\*75cm\*23cm | 套 | 2 | 3900 | 7800 | 详见图纸 |
| 9 | 实木挂落采购安装 | 1、定制实木装饰挂落 2、尺寸：350cm\*48cm\*3cm | 延米 | 21 | 1650 | 34650 | 详见图纸 |
| 10 | 断桥铝中空钢化玻璃采购安装 | 1、原石柱墙面整理，定制5+12+5mm中空钢化玻璃，安装固定。 2、尺寸：(231+236.5+158.5+230.5+237.5+226+232)cm\*479cm | 平方米 | 75 | 850 | 63750 | 详见图纸 |
| 11 | 加气块砖墙装饰采购安装 | 1、加砌块砖墙，10mm螺纹钢加固,收缝抹平，粉墙. 2、尺寸：(500+224+236+237.5+224.5+230+230)cm\*479cm | 平方米 | 90.1 | 350 | 31535 | 详见图纸 |
| 12 | 喷绘宣传画面墙采购安装 | 1、高精度2号喷绘，不锈钢边包边。 2、尺寸：(500+224+236+237.5+224.5+230+230)cm\*479cm | 平方米 | 90.1 | 240 | 21624 | 详见图纸画面经甲方确认方可制作 |
| 13 | 手机充电站采购 | 1、整体材料为铝合金，高轻度透明亚克力面板，d端口类别为：4根苹果lighting、4根安卓、4根type-c，五孔带USB插板两块 2、尺寸：158cm\*52cm\*30cm | 台 | 1 | 3200 | 3200 | 详见图纸 |
| 14 | 无障碍通道 | 1、原阶梯，砖面拆除，新砖补齐，做15度斜坡，贴大理石。 2、尺寸：203.1cm\*120cm\*45cm | 项 | 1 | 4200 | 4200 |  |
| 15 | **贵宾接待室** | | |  |  | 0 |  |
| 16 | 地弹簧玻璃门采购安装 | 1、原玻璃幕墙开门洞，安装玻璃门，12mm钢化玻璃，拉丝不锈钢包边， 2、尺寸：325cm\*253.5cm | 平方米 | 8.3 | 920 | 7636 | 详见图纸 |
| 17 | 单座实木座椅 | 1、榆木座椅；红木色 2、座椅尺寸62\*52\*38cm高，总高86cm，外围73cm，茶几尺寸：45cm\*45cm\*60cm高 | 套 | 1 | 16500 | 16500 | 座椅8个； 小茶几4个 |
| 18 | 三座实木座椅 | 1、榆木座椅；红木色 2、座椅外围尺寸：175cm长\*52宽\*38cm高，总高86cm 外围186cm 3、茶几120cm长\*60cm宽\*45cm高， | 套 | 1 | 6200 | 6200 | 座椅2个； 大茶几1个 |
| 19 | 地毯采购 | 1、采用优质腈纶纱材质，色彩鲜艳，抗菌防蛀，不易变形。 2、尺寸：长300cm\*宽200cm | 项 | 1 | 1600 | 1600 |  |
| 20 | 实木相框采购 | 1、尺寸：40寸（76.2\*101.6cm） 2、宽43mm高22mm 槽口高10mm实木边框，高精度室外写真覆膜腹板.有机玻璃面板 | 块 | 2 | 550 | 1100 | 画面经甲方确认方可制作 |
| 21 | 立式空调 | 1、5P冷暖定频空调，分体落地式空调器，380V三相电。能效等级：3级。 2、内机尺寸：405x1830x585mm 外机尺寸：1021\*1333\*417mm | 套 | 1 | 16500 | 16500 | 含线路铺设 |
| 22 | **售卖区** | | |  |  | 0 |  |
| 23 | 地弹簧玻璃门采购安装 | 1、原玻璃幕墙开门洞，安装玻璃门，包边固定12mm钢化玻璃，拉丝不锈钢包边， 2、尺寸：325cm\*253.5cm | 平方米 | 8.3 | 920 | 7636 | 详见图纸 |
| 24 | 生态实木货架采购安装 | 1、18mm生态实木多层板，20\*20钢管，外表烤漆处理，带柜门。2、尺寸：240cm\*120cm\*30cm | 组 | 15 | 2200 | 33000 | 详见图纸 |
| 25 | 收银台组合采购安装 | 1、18mm实木多层板，8mm钢化玻璃。 2、尺寸：220cm\*85cm\*50cm | 组 | 1 | 3800 | 3800 | 详见图纸 |
| 26 | 圆形展示台采购安装 | 1、18mm实木多层板 2、尺寸：高115cm\*直径168cm | 组 | 2 | 3600 | 7200 | 详见图纸 |
| 27 | 宣传画面 | 1、40mm可开启式铝合金边框,画面为高精度室外写真覆膜，2mm亚克力面板 2、尺寸：180cm\*120cm | 套 | 1 | 550 | 550 |  |
| 28 | 仿真绿植采购 | 仿真藤蔓，树叶 | 米 | 100 | 85 | 8500 |  |
| 29 | 立式空调 | 1、5P冷暖定频空调，分体落地式空调器，380V三相电。能效等级：3级。 2、内机尺寸：405x1830x585mm 外机尺寸：1021\*1333\*417mm | 套 | 1 | 16500 | 16500 | 含线路铺设 |
| 30 | **客户服务中心** | | |  |  | 0 |  |
| 31 | 地弹簧玻璃门采购安装 | 1、原玻璃幕墙开门洞，安装玻璃门，包边固定，12mm钢化玻璃，拉丝不锈钢包边， 2、尺寸：325cm\*253.5cm | 平方米 | 8.3 | 920 | 7636 | 详见图纸 |
| 32 | 三座实木座椅 | 1、榆木座椅；红木色 2、座椅外围尺寸：175cm长\*52宽\*38cm高，总高86cm 外围186cm | 套 | 8 | 4500 | 36000 | 详见图纸 |
| 33 | 实木咨询台桌采购安装 | 1、18mm实木多层板，内侧置物架 2、尺寸：长234cm\*宽70cm\*高90cm\*3组 | 米 | 7 | 1400 | 9800 | 详见图纸 |
| 34 | 咨询室实木门+门套装饰采购安装 | 1、实木门+门套 2、尺寸：350cm\*100cm | 项 | 1 | 3500 | 3500 | 详见图纸 |
| 35 | 实木电脑办公桌椅采购安装 | 1、安置办公桌椅组合 2、尺寸：桌子130cm\*60cm\*70cm | 组 | 4 | 1550 | 6200 | 详见图纸 |
| 36 | 咨询台背景采购 | 1、18mm多层板，画面为2号喷绘布 2、尺寸：750cm\*350cm\*30cm | 米 | 7.5 | 1800 | 13500 | 详见图纸 |
|  | 台式电脑 | T4900D 配置：I5-7400/4G/1T/无光驱/集成/WIN10 19.5LED | 台 | 4 | 5800 | 23200 |  |
| 37 | 花格画面宣传 | 1、17mm实木多层板，画面为高精度室外写真覆膜 2、尺寸：320cm\*140cm\*10cm | 项 | 2 | 2800 | 5600 | 详见图纸 |
| 38 | 墙面装饰及宣传画面 | 1、高精度室外写真覆膜覆17mm高密度PVC板,墙面装饰1.6cm实木背景，装订木龙骨底板。 2、展板尺寸：120\*80cm\*5个 墙面尺寸750cm\*350cm | 平方米 | 26 | 420 | 10920 | 画面经甲方确认方可制作 |
| 39 | 宣传栏采购 | 1、1.2mm镀锌板造型，外饰仿古文化砖立体墙纸，安装实木花格框架。汽车烤漆，画面为高精度室外写真覆膜,5mmPVC 2、尺寸：300cm\*240\*25cm | 套 | 3 | 3800 | 11400 | 详见图纸 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 中式吸顶灯采购安装 | 1、安装中式LED吸顶灯 2、尺寸：45cm\*45cm | 个 | 8 | 350 | 2800 | 详见图纸 |
| 41 | 顶部实木造型采购安装 | 1、原顶部改造，顶部6cm实木造型制作。 2、尺寸：（760cm+1200cm ）\*90cm | 平方米 | 17.64 | 620 | 10936.8 | 详见图纸 |
| 42 | LED发光字采购安装 | 镀锌板烤漆围边，4\*4角钢镀锌钢结构安装。150\*150厘米每个字。“东至县游客集散中心” 1.2mm镀锌板，围边厚度5cm，9mm冲孔直径，9mm灯珠，led防水。 | 平方米 | 20.25 | 960 | 19440 |  |
| 43 | 立式空调 | 1、5P冷暖定频空调，分体落地式空调器，380V三相电。能效等级：3级。 2、内机尺寸：405x1830x585mm 外机尺寸：1021\*1333\*417mm | 套 | 2 | 16500 | 33000 | 含线路铺设 |
| 44 | 监控器：红外线摄像头 | 要求：200万像素，720p高清摄像，铝合金外壳，可360度无死角监控，镜头尺寸：4mm的5个，6mm的5个。 | 项 | 1 | 14800 | 14800 | 含线路铺设 |
| 45 | 运费，耗材费、垃圾清运费等 |  | 项 | 1 | 9500 | 9500 |  |
| 46 | 税费 |  | 项 | 0.06 | 809210.8 | 48552.648 |  |
| 总计 | |  |  |  |  | 857763.45 |  |